**芜湖学院1-7号楼卫生间小便池新增红外电磁阀感应装置**

**项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：芜湖学院汽1-7号楼卫生间小便池新增红外电磁阀感应装置项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| **1#楼** | | | | | | |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| **2#楼** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| **3#楼** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| **4#楼** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 1.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 18.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 6.00 |  |  |
| **5#楼** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 19.00 |  |  |
| 2 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 38.00 |  |  |
| 3 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 342.00 |  |  |
| 4 | 配管 | PVCφ20 | m | 114.00 |  |  |
| **6#楼** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 20.00 |  |  |
| 7 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 40.00 |  |  |
| 8 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 360.00 |  |  |
| 9 | 配管 | PVCφ20 | m | 120.00 |  |  |
| **7#楼** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外线感应电磁阀 | 1、名称：沟槽式感应节水器/电磁阀（4分）  2、产品参数：工作电压220v/12v、感应范围2-12m、冲水时间7秒-6分钟、调节角度≤135°  3、安装方式：吸顶式/挂墙式 | 套 | 5.00 |  |  |
| 12 | 内牙直节 | PPR20内丝活接 | 个 | 10.00 |  |  |
| 13 | 电线 | 鑫科铜芯电线 BV1.5mm2 | m | 90.00 |  |  |
| 14 | 配管 | PVCφ20 | m | 30.00 |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费用 | | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 | | | | | | 0.00 |

**注：以上价格（普通发票）及安装运输等一切费用。**

报价单位（签章）：

联系方式：