**芜湖学院校园围栏改造项目报价单**

|  |
| --- |
| 工程名称：芜湖学院校园围栏改造项目 |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| **东侧河边** |
| 1 | 围墙护栏 | 1、钢制护栏高度为3M，长度6M2、材料为40\*80\*2MM镀锌方管、防爬刺固定在立管处，一侧立管栽入水中（具体详见图纸）3、安装方式：焊接、螺丝4、防锈漆2遍（同原围墙护栏颜色） | m² | 36.00 |  |  |
| 2 | 基础承台 | 1、独立承台C30砼，人工挖土，承台为0.6\*0.6\*0.6M，预埋连接件 | 项 | 1.00 |  |  |
| **南侧河边** |
| 1 | 围墙护栏 | 1、钢制护栏高度为3M，长度6M2、材料为40\*80\*2MM镀锌方管、防爬刺固定在立管处，一侧立管栽入水中（具体详见图纸）3、安装方式：焊接、螺丝4、防锈漆2遍（同原围墙护栏颜色） | m² | 36.00 |  |  |
| 2 | 基础承台 | 1、独立承台C30砼，人工挖土，承台为0.6\*0.6\*0.6M，预埋连接件 | 项 | 1.00 |  |  |
| **北侧河边** |
| 1 | 围墙护栏 | 1、钢制护栏高度为3M，长度6M2、材料为40\*80\*2MM镀锌方管、防爬刺固定在立管处，一侧立管栽入水中（具体详见图纸）3、安装方式：焊接、螺丝4、防锈漆2遍（同原围墙护栏颜色） | m² | 36.00 |  |  |
| 2 | 基础承台 | 1、独立承台C30砼，人工挖土，承台为0.6\*0.6\*0.6M，预埋连接件 | 项 | 1.00 |  |  |
| **北大门** |
| 1 | 下挂 | 1、北侧大门旁两侧小门加装镀锌方管下挂高度15CM2、安装方式：焊接、刷防锈漆2遍（颜色随原小门颜色） | 处 | 1.00 |  |  |
| 南侧大门 |
| 1 | 围墙护栏 | 1、钢制护栏高度为3M，长度6M2、材料为40\*80\*2MM镀锌方管、防爬刺固定在立管处（具体详见图纸）3、安装方式：焊接、螺丝4、防锈漆2遍（同原围墙护栏颜色） | m² | 18.00 |  |  |
| 2 | 南侧焊接钢制门 | 1、钢制门镀锌方管40\*80\*2MM2、钢制门尺寸为高2.1M宽度2.6M，双开门3、链接方式铰链焊接，4、防锈漆2遍（同原围墙护栏颜色） | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工费用 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |
| 税费9% |  |
| 总价 |  |
| **注：以上价格含采购、人工及安装运输等一切费用。** |

联系方式：

盖章