**芜湖学院电脑桌椅及多媒体设备采购安装项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 电脑桌 | 1、 结构要求：  电脑桌桌面预留50mm进线孔两个，键盘放置桌面，无需键盘托；电脑主机箱位置留线路孔；桌后下方整体钢板封闭不少于二分之一；主机箱钢板选用不小于1.0mm优质钢板；桌脚配尼龙方管塞；预留电脑线路及电源线槽，保证无线头外漏；冲压件无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀、光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；钢板金属喷漆涂层理化性。  2、尺寸规格：（长≧140cm）×（宽≧70cm）×高75cm，尺寸需满足机房机位布局需求（见附图）。  3、生产工艺与材质：桌面基材采用E1级三聚氰胺板或多层实木板，结构合理、稳定性好，面板厚度25mm，颜色可选，PVC激光封边；电脑桌主体钢制结构，桌钢架采用≧15mm×≧50mm优质矩形钢管，壁厚≧1.0mm方钢液压弯曲成型，造型成半碟状，钢架表面作酸冼、磷化、静电喷漆等工艺处理，表面光滑且不褪色掉漆。  ★4、投标文件中提供承诺函，承诺满足以上所有参数要求（格式自拟）。 | 17 | 张 |  |  |
| 2 | 钢木方凳 | 1. 钢木方凳，凳面为E1级三聚氰胺板或多层实木板,做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度≧1.0mm，配尼龙方管塞，坚固耐用 2. 尺寸规格：（长≧34cm）×（宽≧24cm）×高42cm | 33 | 个 |  |  |
| 3 | 网线 | 1、产品传输性能符合GB/T18015.5-2007标准；  2、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；导体规格：4×2×23AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ；  3、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；  4、护套材料：PVC，护套外径：6.1±0.2mm；  5、包装方式：305米/易拉箱。  ★6、投标文件中提供承诺函，承诺满足以上所有参数要求（格式自拟）。 | 10 | 箱 |  |  |
| 4 | 阻燃铜芯电缆 | 1.型号规格：RVV 3×2.5mm²  2.额定电压：300/300V  3.导体工作温度：≤70℃  4.导体：GB/T3956第五种导体  5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式  6.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 | 200 | 米 |  |  |
| 5 | 金属线槽 | 半圆弧型线槽,304不锈钢；底部自带螺丝固定孔，可打胶可用自攻螺丝固定 | 25 | 米 |  |  |
| 6 | PVC线槽 | 阻燃加厚PVC线槽（聚氯乙烯） | 100 | 米 |  |  |
| 7 | 插座 | 单相五孔，86\*86mm，220V 10A国标 | 66 | 个 |  |  |
| 8 | 系统集成费 | 江北校区1间新教室强弱电综合布线及已搬运设备的安装调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 辅材 | 1间教室综合布线配套的六类水晶头、配电箱增加空开、金属软管等零星辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 投影 | 激光投影≥5000流明1920\*1080 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 机柜 | 机柜1、外形尺寸：机柜尺寸为540\*450\*315（单位：mm，宽×深×高），容量≥6U，  2、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2DIN41494、 PART1DIN41494、 PART7标准柜体方正不歪斜。  2、机柜板材采用高强度优质碳素冷轧钢板，角规厚度不低于1.2mm。角规前后安装深度可根据需要调整。  3、机柜静态承载能力不低于50kg、表面采用静电粉末喷塑处理。上下两处敲落式走线孔。  4、机柜前门为无门框茶色钢化玻璃门，开启方向可根据需要任意调换，开启角度大于180度，快开侧门，方便设备按照维护。预配挂墙安装板，机柜安装方便，从内部用螺钉锁紧，防止盗走或意外撞落。 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 幕布 | 幕布120寸白波纤，1.2米投影吊架线材线 | 1 | 张 |  |  |
| 13 | 功放 | 1、有收音，蓝牙，遥控，USB，SD 2、铝合金拉丝面板 3、2组单声道输入配高质量话筒放大器 4、特设录音输出接口，可实现录音功能 输出功率：2\*100W 总谐波失真：≤0.21% 1KHz 电压要求：AC220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 音箱 | 系统：无源2分频系统 频率响应：45Hz-18KHz(±3dB)/40Hz-20KHz(±10dB) 高音：2\*3"锥型振膜纸盘高音 低音：1\*8"(203mm)/1.38"(35mm) 泡边低音单元 标称阻抗：8ohm  灵 敏 度：90dB SPL 额定功率：80W (AES) 最大声压级：113dB SPL/119dB SPL peak 连接插座：压缩弹簧端子 红+ 黑- | 2 | 只 |  |  |
| 15 | 话筒 | 鹅颈话筒 | 1 | 只 |  |  |
| 16 | 交换机 | 48口交换机、48个千兆电口+2个千兆上联光口，机架式，非网管型交换机,背板带宽100Gbps,包转发率74.4Mbps,MAC地址16K，端口防雷6KV | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 光纤收发器 | 光横块千兆单模SFP 双芯LC光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 1 | 对 |  |  |
| 总计 | | | | |  |  |

**注：以上价格含税（普通发票）及安装运输等一切费用。**

联系方式：

盖章：