**芜湖学院图书馆正门花箱采购与安装项目报价单**

**采购需求：**

（1）花箱采用玻璃钢材质；底座采用铁烤漆材质，可稳定载重200kg以上；储水盒PVC材质；

（2）花箱表面采用静电喷塑处理，颜色为银灰色，要求表面光滑、平整、色泽均匀、光泽度一致，无明显划痕、开裂和异常变形。无涂覆层脱落、露底现象。运输安装过程应避免碰擦，保证表面完好、光滑。护栏焊缝要饱满、平整、光滑，表面无毛刺或锐角,不能出现焊隙、焊渣。

（3）报价包含花箱全部主材辅材、运输、安装、税费等一切费用；

（4）花箱质保期不低于一年。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 花箱 | 银灰1080\*480\*450mm | 14 | 个 |  |  |
| 2 | 底座 | 黑色955\*382\*320mm | 14 | 个 |  |  |
| 3 | 储水盒 | 755\*300\*50mm | 14 | 个 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： |  |
| 联系方式： |  |
| 报价（大写）： |  |
| 报价（小写）： |  |

