|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **22套价格合计** | **产品样图** |
| 1 | 下柜1（石英石台面） | 1.参考尺寸：2800\*600\*800mm； 2.基材：E0级环保实木颗粒板； 3.台面：石英石，厚度≥12mm； 4.五金：品牌五金，阻尼铰链； 5.碗碟篮：不锈钢。 | 米 | 2.8 |  |  | 11 |
| 2 | 下柜2（石英石台面） | 1.参考尺寸：2100\*600\*800mm； 2.基材：E0级环保实木颗粒板； 3.台面：石英石，厚度≥12mm； 4.五金：品牌五金，阻尼铰链； 5.与燃气灶配套开孔。 | 米 | 2.1 |  |
| 3 | 吊柜 | 1.参考尺寸：1200\*320\*800mm； 2.基材：E0级环保实木颗粒板； 3.五金：品牌五金，阻尼铰链，铝合金拉手。 4.匹配油烟机安装需求，与油烟机配套整体美观。 | 组 | 1.2 |  |
| 4 | 水池 | 1.参考尺寸：680\*390mm； 2.基材：304不锈钢； 3.配件：冷热进水管、防漏下水头、下水提笼、下水管、生料带等。 | 个 | 1 |  |  | 22 |
| 5 | 水龙头 | 1.参考尺寸：常规； 2.水龙头为节水型水龙头。不锈钢材质、冷热双控、节能省水、耐用。 | 个 | 1 |  |  |

**芜湖学院25#楼教师公寓一单元橱柜采购项目报价单**

**注：**

**1、本项目安装完成后，校方将委托第三方检测单位对表中家具进行甲醛释放量检测。如抽样检测不合格（即未达到甲醛释放量≤0.05mg/m³），限期20日内更换全部不合格产品并再次进行抽样检测，如仍不合格，采购人有权解除合同，中标人须承担由此造成的全部损失。（以上发生的送检及检测费用，全部由中标人支付。），抽检范围：一单元22户中随机抽取2户。**

**2、以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： |  |
| 联系方式： |  |
| 总价（大写）： |  |
| 总价（小写）： |  |