**芜湖学院12#档案室防盗门改造项目报价单**

单位名称（盖章）：

联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| 1 | 防盗门 | 1.可抗冲击钻、氧乙炔切割器和其他重型工具进行长时间的打击，抗破坏时间通常不少于30分钟；2.门框冷轧钢厚度≥2MM，前板厚度≥1MM，后板厚度≥1MM；3.锁闭点数≥12个；4.门洞尺寸，宽1470MM，高2090MM，深度130MM；5.保留原内开防火门与门套，防盗门加装单边门套，铰链可外开180°；6.使用防撬锁体及C级锁芯，防止技术开启≥10分钟，防钻≥30分钟，防锯≥30分钟，防撬≥30分钟，防拉≥30分钟，防冲击≥30分钟。 | 扇 | 2.00 |  |  |
| 2 | 人工费用 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |
| 税费9% |  |
| 总价 |  |

**注：以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。**