**芜湖学院体育场二层看台采购安装项目报价单**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单表** |
|  |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| **体育场二层看台搭建** |
| 1 | 雷亚架 | 48\*2.0mm镀锌管+圆盘、横杆48\*1.5mm镀锌管+锁头插销 | m² | 39.62 |  |  |
| 2 | 台面框架 | 30\*60mm热镀锌管焊田字焊接，间距不大于30CM（壁厚不小于3mm） | m² | 40.19 |  |  |
| 3 | 踏步台阶 | 台阶尺寸：1.5\*1m台阶高度20cm踏步宽度30cm | 个 | 2.00 |  |  |
| 4 | 万向轮 | 5寸，静音万向轮 | 个 | 40.00 |  |  |
| 5 | 防腐木地板 | 5公分厚防腐木地板 | m² | 39.62 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总价（以上价格含人工、运输及安装等一切费用） |  |
| 联系人： |  |
| 单位签章： |  |