**芜湖学院21#楼羽毛球馆改造项目报价单**

|  |
| --- |
| 工程名称：芜湖学院21#楼室内羽毛球馆改造 |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| 1 | 墙面翻新改色 | 1、乳胶漆墙面（具体颜色由甲方确定）2、局部区域需从新铲除批刮腻子3、结构层高10M，改色区域高度为6M左右，施工单位需谨慎报价 | m² | 570.00 | 　 | 　 |
| 2 | 墙面侧装灯具 | 1、体育馆室内专用防眩晕平板灯2、产品尺寸：1200\*600mm3、产品功率:160W4、安装高度：5-6M5、安装方式：专用挂件墙面侧挂 | 套 | 8 | 　 | 　 |
| 3 | 顶装下挂灯具 | 1、体育馆室内专用防眩晕平板灯2、产品尺寸：1200\*600mm3、产品功率:120W4、安装高度：5-6M5、安装方式：专用工字型飞机架两侧安装，吊链下挂 | 套 | 24 | 　 | 　 |
| 4 | 配线 | 1、BV4mm铜芯线 | m | 450.00 | 　 | 　 |
| 5 | 配管 | 1、KPG20线管 | m | 100 | 　 | 　 |
| 6 | 配管 | 1、KPG32线管 | m | 45 | 　 | 　 |
| 7 | 控制开关 | 1、正泰32A/1P | 个 | 4.00 | 　 | 　 |
| 8 | 窗户锁 | 1、铝合金窗户执手锁 | 套 | 20.00 | 　 | 　 |
| 9 | 玻璃贴膜 | 1、灰色磨砂玻璃膜2、透光率百分之70 | 平方 | 210.00 | 　 | 　 |
| 11 | 登高设备租赁 | 羽毛球馆位于体育馆三层，球馆室内层高约10M，灯具顶装及部分玻璃贴膜、乳胶漆施工高度为9M左右，施工单位需考虑现场情况谨慎报价 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 12 | 地面保护 | 现场地面为塑胶地板地面，需成铺设防护材料，如破坏原有地面需施工单位自行修复至原样 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 13 | 国旗 | 1号 |  |  |  |  |
| 税费 | 　 |
| 合计 | 　 |

联系方式：

盖章