|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **参考图片** |
| 1 | 布帘 | 卧室客厅窗帘 1.成份：100%聚脂纤维； 2.无甲醛、无可分解致癌芳香胺染料、无致敏性分散染料； 3.克重（g/m²）≥430； 4.遮光率（%）≥99； 5.颜色：中标后报色卡由校方选择。 | 平方 | 1199 |  |  |  |
| 2 | 轨道 | 1.原生铝合金材质，非再生料，壁厚≥2.02mm； 2.每米轨道承重 ≥10kg； 3.扭拧度≤1mm/m; 4.轨道安装支架间距不可大于40cm； 5.滚轮数量每米大于8个。 | 米 | 297 |  |  |
| 3 | 卷帘 | 浴室卷帘 卷帘面料： 1.纤维含量：100%玻璃纤维； 2.无甲醛、无异味、无可分解致癌芳香胺染料、无致敏性分散染料； 3.克重量（g/m²）≥480； 4.遮光率（%）≥99； 5.含卷管、下杆等所有材料； 6.颜色：中标后报色卡由校方选择。 | 平方 | 61.6 |  |  |  |

**芜湖学院25#楼教师公寓一单元窗帘采购项目报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： |  |
| 联系方式： |  |
| 总价（大写）： |  |
| 总价（小写）： |  |

**注：以上价格含税（普通发票）及安装运输等一切费用。**